附件1：项目内容
方案一：采购运维服务
	内容
	功能描述
	单价
（元/年）
	数量
	总价
（元）
	备注

	锐捷防火墙RG-WALL-1600-S3700运维服务
	提供防病毒特征库、IPS特征库、以及应用识别特征库升级服务
	
	2
	
	服务一年

	锐捷防火墙RG-WALL 1600-M5800E运维服务
	提供防病毒特征库、IPS特征库、以及应用识别特征库升级服务
	
	2
	
	服务一年


方案二：重新配置
	参数需求
	数量
	单价
	小计
	备注

	1、产品需为国产自主可控产品，1U机架式设备，具备交流双电源，RJ45串口≥1个，RJ45管理口≥1个，USB接口≥2个，GE电口≥10个，≥4个combo口，≥2个接口扩展槽位，≥4T 机械硬盘，≥16G内存。应用层吞吐量≥1G， 整机
吞吐量≥2G，最大并发连接数≥50万，新建连接数≥2万；
2、支持802.3AD协议，支持汇聚接口，能够手动绑定接口，即可支持动态绑定；
3、支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP动态路由协议；支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由；
4、支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效；
5、提供默认模板的数量超过8种，至少包括针对WEB服务器防护模板、针对windows服务器防火墙模板、针对UNIX服务器防护模板;
6、支持双病毒检测引擎，分为流式扫描和文件扫描;
7、查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，可支持到10层压缩文件的病毒查杀; 
8、支持非IP协议（包含IPX和AppleTalk）的进行控制；
9、支持网络异常流量的分析，且分析特征库数量不低于13000种；
10、支持XFF解析功能，针对Web应用代理场景，可以解析出报文中真实客户端的IP地址； 
11、支持站点白名单、黑名单，临时删除的黑白名单可以临时存储在回收区，方便下一次恢复使用，无需重新创建；
12、产品需具备IPS、防病毒、应用管理、URL过滤功能，且至少三年售后升级服务。
	4
	
	
	若为服务，则需在此说明服务期限；若为软件/硬件，需在此处注明：验收后质保3年，质保服务期限后维护服务费用不超过合同金额的xx%（≦5%）

	总价
	
	



注:  1.所有报价均用人民币表示,所报价格是完工交付验收所需的一切费用。
2.参加调研供应商需以电子邮件进行报价，并提供相关的全套资质证，由法人代表或法人代表授权代表（须出具法定代表人授权书）签字并加盖公章后在报价截至时间前发送采购方指定邮箱，报价表格式参考附件1项目内容，所有资料文件必须加盖公章。


供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
联系电话：

承诺函

资阳精神病医院：
我方            （公司名称）自愿参加贵单位对贵院        （项目名称）采购前市场调研活动，并按要求提交完整的方案文件。现我方郑重承诺以下内容，并负法律责任：
1. 我方提交的调研方案文件，扫描件一份。
2. 我方保证提交的方案内容及相关材料完全真实，若存在虚假，我方愿意接受贵单位及相关权利机构的相应处理。
3. 我方同意贵单位对参加调研的所有方案进行参考与综合，同意贵单位对于结果不作任何解释。
4. 我方承诺因参加此次方案调研活动产生的所有费用自行承担。

法定代表人签字：
公司名称（盖章）：
地   址：
联系电话：
传   真：
时    间：     年    月     日
一、方案内容编制要求
参加调研的服务商资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、调研内容及需求
请参考院方附件1项目内容的技术要求，所述的服务需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为医院对此次服务项目的市场调研参考所用。
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