资阳市第四人民医院（新区）隐形防护网采购及安装项目合同文本

[bookmark: _GoBack]签订时间：    年   月   日
采购人（甲方）：资阳市精神病医院
供应商（乙方）：

一、基本情况
资阳市第四人民医院（新区）隐形防护网采购及安装工程，主要包含现场勘测测量、隐形防护网定制采购、固定基座安装、钢丝张拉布设、收口加固处理、安全调试、现场成品保护、施工区域清理、垃圾清运及满足项目安全防护使用要求的全部配套施工内容，为交钥匙总价包干工程。
二、合同总价
合同总价为人民币：XX万元，该合同总价为固定总价包干，已包含人工、防护网主材、辅材、机具设备、原有设施拆除、定制采购、运输、安装、调试、检测、安全文明施工、成品保护、场地清理、垃圾清运、税费、验收、质保、售后维保等完成本项目全部交付内容的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不作任何调整，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、技术要求
（一）材料技术要求
1.不锈钢钢丝绳
采用304不锈钢或同等及以上性能材质，绳体结构为7×7多股绞合结构；钢丝丝径≥2.5mm，配套加厚金属十字卡扣，单根钢丝绳破断拉力≥4500N。钢丝绳护套表面光滑、无破损裂口，杜绝钢丝毛刺外露，严禁裸丝直接暴露，防止老人磕碰、割伤、剐蹭，全面适配养老适老安全标准。
2.铝合金轨道型材
采用加厚静电喷涂铝合金轨道型材，型材壁厚≥1.8mm，耐腐蚀、抗老化。整体为隐藏式结构设计，所有螺丝孔、固定点位全部隐蔽处理，老人可接触侧无外露螺丝、无外露卡扣；所有紧固配件统一布置于轨道背向人员一侧，杜绝松动脱落隐患，日常仅运维人员可专用工具拆解。
3.紧固配件
所有十字卡扣等紧固件均采用304不锈钢或同等及以上性能材质，配件厚度≥0.5mm；配套固定螺栓采用M10不锈钢膨胀螺栓。卡扣与钢丝绳完全紧密咬合，全程隐藏式安装，室内无外露卡扣，整体结构稳固耐久。
（二）固定装置安装技术要求
1.防护网统一安装于窗扇内侧墙体或窗框内侧，禁止向建筑外立面外凸，避免突出结构划伤人员、积灰老化、影响建筑整体外观。
2.混凝土墙体安装：采用M10不锈钢膨胀螺栓固定，钻孔深度≥100mm，常规点位螺栓间距≤300mm；窗户转角、四角关键受力点位螺栓间距加密至≤200mm，强化整体锚固强度。
3.空心砖墙安装：严禁使用普通膨胀螺栓，必须采用空心墙体专用化学锚栓搭配钢板衬板加固处理，确保网体长期使用不松动、不脱落、不变形，适配养老建筑长期安全使用要求。
4.轨道安装精度：水平、垂直安装偏差≤2mm/m，轨道拼接缝隙≤0.3mm，所有拼接位置必须增设锚固点位，杜绝拼接处松动变形。所有螺栓头统一朝向墙体一侧，室内可视面无任何螺栓头外露，美观安全、无磕碰隐患。
（三）钢丝排布、张力及间隙要求
1.钢丝排布间距标准：六七号楼窗户钢丝上下间距≤200mm、左右间距≤80mm；二号楼8楼窗户钢丝间距统一为80mm×80mm。
2.钢丝张力控制：采用专用拉紧器施工，单根钢丝绳预拉力控制在350-400N，保证整体网体均匀绷紧、受力一致。网体受外力扒拉后，最大张开间隙≤80mm，彻底杜绝老人钻出坠落隐患。
3.所有横向锁扣全部安装于轨道背面，室内完全不可见；十字卡扣咬合口统一朝外设置。所有钢丝绳端头全部收纳至铝合金型材空腔内部，严禁钢丝断头外露。
（四）其他要求
1.稳固防脱落：防护网室内可视面无外露卡扣、螺丝及易松动零部件，紧固结构全部隐藏布置，杜绝日常触碰、拉扯导致的松动脱落问题，满足养老场所长期稳定使用需求。
2.全方位防磕碰割伤：所有钢丝、型材无尖锐棱角、无毛刺，所有钢丝断头、金属断口全部封闭收纳于型材内腔，无裸露金属结构。
3.防攀爬、防坠楼：网体无任何可踩踏、可借力的攀爬支点，无凸起构件、无缠绕点位。
4.耐久抗冲击：网体、型材及所有锚固点位可承受日常外力推拉、撞击，使用过程无型材变形、锚固脱落、钢丝断裂、网体松动等问题。
5.逃生窗净尺寸：逃生窗口净内尺寸≥1000mm×1000mm，样式参照我院六号楼现有逃生窗。逃生窗口为隐形防护网配套可开启救援口，其型材、钢丝绳、五金固定装置、钢丝间距等所有技术指标均须满足本项目前述全部技术要求。
6.本项目隐形防护网整体质保期3年。质保期内，乙方接到报修通知后2小时内响应，12小时内派员到场处置；出现钢丝松弛、固定件松动、逃生锁故障等影响防坠安全的紧急缺陷，须第一时间到场处置，必要时提供临时防护措施。质保期满后乙方提供终身维修服务，仅收取材料成本费。
四、商务要求
（一）工期要求
自合同生效且施工现场具备施工条件，同时收到甲方开工通知之日起30个工作日内，乙方须完成本项目全部原有设施拆除、现场勘测、隐形防护网定制加工、材料进场、安装布设、张拉调试、现场清理复原等所有工作，完成整体竣工验收并交付甲方，达到正常投入使用条件。
（二）施工地点
甲方指定地点
（三）付款进度安排
1.付款进度安排
（1）付款条件：合同签订后设备到货安装调试完毕、初步验收合格。项目交付完成经甲方初验合格且收到乙方出具合法有效完整的全额完税发票及凭证资料后，乙方应及时向甲方报送相关结算材料，由甲方进行审核，审核通过后，原则上达到付款条件起10个工作日内最长不超过30日（特殊情况下双方协商达成一致意见后按照协商意见执行），支付合同总金额的95%。
（2）付款条件：最终验收合格。乙方应及时向甲方报送相关结算材料，由甲方进行审核，审核通过后，原则上达到付款条件起10个工作日内最长不超过30日（特殊情况下双方协商达成一致意见后按照协商意见执行），支付合同总金额的5%。
五、验收标准及验收流程
1）验收组织方式：甲方自行验收
2）是否邀请本项目的其他供应商：否
3）是否邀请专家：否
4）是否邀请服务对象：否
5）是否邀请第三方检测机构：否
6）履约验收程序：分段/分期验收
7）履约验收时间及条件：
①初验：项目全部安装施工完成，隐形防护网安装牢固、间距均匀、外观平整规整，固定点位、拉紧结构、防盗防坠防护性能全部达标，施工工艺及材质符合国家相关规范及项目采购要求，无松动、脱落、破损及安全隐患，完全满足现场安全防护使用需求，试运行一个月无质量及安全问题后，视为初验合格。
②终验：自初验合格之日起，乙方全面履行合同约定的质保及售后服务义务直至质保期满，服务期内防护网无松动变形、无破损断裂、无安全隐患，质保期内所有质量问题、维保诉求均已全部整改闭环，乙方提交完整终验资料后，甲方在15个工作日内完成终验工作。
8）验收组织的其他事项：工程质量、施工工艺、材料标准、安全规范、使用功能全部达标，资料齐全、现场整洁、运行稳定，方可予以验收通过。
9）技术履约验收内容：按照国家现行电气工程、配电安全、消防施工规范、招标文件技术标准、投标承诺及合同约定逐项验收。
10）商务履约验收内容：按照招标文件商务要求、投标响应承诺及本合同约定开展商务履约验收。
11）履约验收标准：甲乙双方按照国家及行业标准、政府采购相关法律法规、招标文件、投标文件、本合同约定开展验收，验收合格后双方签署验收报告。
12）履约验收其他事项：无。
六、甲方的权利和义务
1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方施工全过程、材料质量、施工工艺、工程进度、安全文明施工进行监督、检查及验收，对不符合要求的内容有权要求乙方无偿整改、返工。
2.甲方应当配合乙方完成现场施工、对接协调、验收等相关工作。
3.出现因不可抗力致使不能实现合同目的等法定情形时，甲方有权解除合同。
七、乙方的权利和义务
1.乙方有权根据本合同约定合规收取合同价款。
2.乙方须严格按照国家规范、招标文件及合同要求组织施工，确保工程质量、工期、安全全部达标，严禁转包、违法分包。
3.乙方全权负责施工现场安全生产、文明施工、施工协调、隐患排查、现场管理，承担施工全过程一切安全、质量、文明施工责任。
4.全程配合甲方监督检查、阶段性核查及竣工验收，按要求提交竣工资料、维保记录、验收材料。
八、违约责任
1.甲乙双方须严格遵守本合同全部约定，保证项目正常履约。
2.因乙方疏忽、失职、施工不当、质量缺陷、管理不到位等原因给甲方造成财产损失、安全事故、运营影响的，乙方承担全部赔偿及相关法律责任。
3.乙方施工质量、材料标准、工艺规范不符合合同及国家规范的，乙方须无偿返工、整改至合格，并向甲方支付合同总金额10%的违约金；两次返工仍无法达标的，甲方有权单方解除合同并追责。
4.乙方逾期完工的，每逾期1天，按合同总金额0.05%/天支付违约金；逾期超过20天，甲方可单方解除合同且不承担任何违约责任，乙方按合同总价10%支付违约金，赔偿甲方全部损失。
5.若项目经核查、检测存在材料不合格、施工不达标、偷工减料等问题，视同乙方违约，由乙方承担全部整改及赔偿责任。
6.乙方保证本项目工程及所用材料无权利瑕疵，若发生第三方维权、查处等情况，乙方全额退款并按合同总价20%支付违约金，赔偿甲方全部损失。
7.乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应补足差额赔偿金。
8.乙方未按约定提供质保、应急维修服务的，每出现一次按合同总价款5%支付违约金，甲方有权委托第三方维修，产生费用由乙方全额承担，累计三次及以上，甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任。
九、争议解决办法
（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（2）合同落款处双方通讯地址视为双方确认送达地址，适用于双方文件、函件往来、法院文书送达等。乙方地址变更应当书面告知甲方，否则甲方按照该地址送达视为有效送达。
十、组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）合同及其变更、补充协议
（2）中标（成交）通知书
（3）投标（响应）文件
（4）采购文件
（5）有关技术文件，图纸、施工清单
（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
十一、其他条款
1 履约保证金：不收取
2 不可抗力事件处理
2.1 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.2 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
2.3 不可抗力事件延续一定天数以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
3 权利瑕疵担保
乙方保证对本工程施工及所用材料享有合法权利，不存在抵押、权属纠纷等权利瑕疵，若引发第三方追责、侵权纠纷，由乙方全权承担责任并赔偿甲方全部损失。
4 知识产权保护
乙方保证施工方案、技术资料、所用产品无知识产权侵权，若产生侵权纠纷，由乙方自行承担全部责任，甲方因此受损的可全额向乙方追偿。
5 保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
6 售后服务
乙方须全程做好施工交底、通电调试、现场指导、隐患排查、售后维修、应急抢修等服务，质保期内常态化做好电力系统运行保障工作，相关费用全部包含在合同总价内，甲方不再另行支付。
7 合同变更、中止与终止
甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
7.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的改造内容，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
7.2 合同的中止
7.2.1 合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
7.2.2 合同履行过程中，如果乙方出现经营状况严重恶化、转移财产抽逃资金逃避履约、丧失商业信誉、丧失履约能力等情形的，乙方须及时书面告知甲方，甲方有权中止合同并要求乙方整改或提供担保，拒不整改、无法恢复履约能力的，甲方有权解除合同并追责。
7.2.3 乙方分立、合并、变更住所的须书面告知甲方，未及时告知造成履约困难的，承担相应损失责任。
7.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
7.3 合同的终止
7.3.1 合同因有效期限届满而终止；
7.3.2 任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。
7.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
8 合同分包
乙方不得将合同转包、违法分包，本项目不允许分包、转包，一经发现甲方有权解除合同并追究违约责任。
9 法律适用
本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用中华人民共和国法律、行政法规。本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
十二、合同生效及其他
1 合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
2 合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的改造服务的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，方可作为主合同不可分割的一部分。
3 如有未尽事宜，以集体议价公告和符合集体议价公告要求的响应文件为准。
4 本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲方持有肆份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）资阳市精神病医院        乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：
地    址：                            地    址：
电    话：                            电    话：
签约日期：    年   月   日 			   签约日期：    年   月   日

